如果相关的xml文件是，设置了参数以后，生成的固定文件，生成了以后就不变了

那只需要主进程传递过去参数，然后生成了xml文件读本地数据即可

①×（这条不对）信号灯的数据变化和地图分块之间不影响，就在主进程计算完成即可

②把车辆的位置这个计算任务分给从机器

③为了即时计算车辆位置，信号灯还是由从机器本地计算，省去传输开销

④第一阶段，主机把参数传给从机器，从机器生成xml文件，然后计算位置，然后把前端需要的数据传给主机器，主机器把数据显示出来